CURRICULUM

PALNET S.A.
CONSTRUCCIONES

Período 2003- 2025

PALNET S.A.
	Uruguay 872 - esc. 401

	LISTADO DE OBRAS

	AÑO 2003

	Barboni Construcciones - BHU 
Ing. Monteverde

Líneas de impulsión para  saneamiento 4000 mts. y laguna de tratamiento de aguas (Ciudad de la Costa - Canelones) 

	Hernández y González - Megaconcesión
Ing. Cerrillos

Alcantarillas de hormigón (H y F) 2 o más bocas 2.5 x 2.5  en Ruta 3 Km. 464

	Hormigones Artigas 
Con. Oncativo y Con. Carrasco
Ing. González
Cerco perimetral en hormigón prefabricado - 750 m/l
(Prefabricación propia)

	Estación Ancap Isla de Flores
Rambla Costanera y Ciudad de la Costa
Arq. Raimundez
Fosa para contenedor de tanques de combustible

	AÑO 2004
	
Estacion ESSO - Cerro
Arq. Raimundez
Reacondicionamiento general. Patio de maniobras , techo metálico , baños , salón de ventas , islas para combustibles.

Ducsa S.A.
Arq. Welters.
Reacondicionamiento de Centro de Distribución de Lubricantes
Oficinas , batería de baños y vestuarios , cerramientos .Acondicionamiento general  de galpón , reparación de hormigones, reacondicionamiento de playa de maniobra .

Puerta del Sur S.A 
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Arq. Celiana Grouman
Acondicionamiento de oficinas de Gerencia General , demoliciones, aberturas ,eléctrica
cerramientos de yeso, cielorrasos , pinturas.

Puerta del Sur S.A. 
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Arq. Daniel Ruggiero
Construcción de tendido de cañerías para fibra optica ,cámaras y acometidas.

Navinten S.A. - (Free Shop -Aeropueto de Carrasco)
Sr.Martín Leal
Demoliciones de paredes y pisos en depósito nº1.Acondicionamiento de pisos.

 
Maltería Oriental S.A.
Ing. Fernández
Acondicionamiento de salas de frio , albañileria, revoques , pinturas.Tratamiento anticorrosivo caños ,herreria ,etc.

Portico - Local Punta Carretas Shopping
Arq. Daniel Gallo
Nuevas rampas de acceso en hormigón ,estructura de hormigón ,albañilerìa ,sanitaria , herreria y pinturas.

	AÑO 2005

Puerta del Sur S.A. - Campiglia Construcciones
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Plan de Puesta a Punto de la Aero-terminal
Ing.Ramón Díaz
Dirección  General de Obras 
Demoliciones , desmontajes, albañileria ,obra seca, eléctrica , aire acondicionado, vidrios ,acero inoxidable, herrería , carpintería , pisos, pintura.
Locales comerciales de arribos ,partidas y conector.
Ingeniería y arquitectura , fundaciones y estructura metálica de manga de interconección
Iluminación del parking.

Automotrix - Sr .Larrosa
Nivelación de piso de local
Pavimento de hormigón lustrado con juntas de asfalto 1000 m2.

Cerro Freeport S.A. -Ing.Luis Seoane -  Ing.Kliche
Tendido y nivelación de escombros  1500 m3
Relleno de explanada con material del sitio  6000 m3
Viga de contención de 100 m = 89 m3
Reparacion (relleno ) de muelle
Pavimentos de hormigón
Base de balasto compactado 12000 m2
Capa de rodamiento en balasto compactado 12000 m2

Saceem - CTI Movil -Ing. Easton
Bases  de hormigón para antenas de celulares  
Mastil de 90 m - MO 127 - Bellóni  6817
Mastil de 90 m - MO 037 - Cno.Cnel.Raíz y Cno.Paso del Sauce
Mastil de 90 m - CA    30 - Los Cerrillos
Monoposte de  45m - CA 29 - Joanicó
Mastil de 90 m - CA 33 -  San Antonio
Mastil de 90 m -  CA 17 -   Santa Rosa
Mastil de 60 m - CA   21 -  San Ramón
Torre autosoportada- CA   14 -  Progreso
Monoposte de  45m - CA 101 - Shangrila
Mastil de 60 m - CA   21 -  Tala
Mastil de 90 m -  CA 24 -   Mendoza 
Muros de contencion -CA111- El Pinar
Mastil de 60 m -DU 009 Blanquillo - Durazno
Monoposte de 45m - DU 008 La Paloma Durazno

Puerta del Sur S.A. - Campiglia Construcciones
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Ampliación de Terminal de Arribos ( edificio nuevo aprox. 900m2)
Ing.Ramón Díaz
Dirección  General de Obras 
Ingeniería y arquitectura , fundaciones y estructura metálica .Demoliciones , desmontajes, albañileria ,obra seca, eléctrica , aire acondicionado, vidrios ,acero inoxidable, herrería , carpintería , pisos, pintura.(en ejecución)

Ducsa.-Arq. Josefina Welters - Arq.Raimundez
Estación de servicio Ancap de Atlántida.
Reforma del salón de ventas , techo metálico , baños nuevos , sanitaria ,eléctrica e iluminación general 

Puerta del Sur S.A. 
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Local de Tasas de embarque
Ing.Ramón Díaz -Arq. Celiana Grouman
 Abañileria ,obra seca, eléctrica , aire acondicionado, vidrios ,acero inoxidable, herrería , carpintería , pisos, pintura.

Año 2005

Puerta del Sur S.A. 
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Terminal de cargas
Ing.Ramón Díaz -Arq. Ximena Pardiñas
Fosa de decantación ,piso de cámara de frio,lavadero de autoelevadores.

I.M.M.-Teyma S.A.-Cartidel S.A.
Bacheo en Avda. 8 de Octubre
Ing.Berlangieri
2400 m2 de levante de hormigón , retiro de escombros,sustituciones,balasto cementado y reposición de hormigones de 0,20 de espesor.

Botnia-Campiglia Construcciones
Cerco Olímpico de 7050 m2 (poste de 2,5 libres cada 2,5 m).

Estación Ancap- Isla de Flores
Rambla Costanera y Ciudad de la Costa
Arq. Raimundez
Reparación de minimercado por incendio. Cielorraso , pintura ,eléctrica , pisos, etc.

Cabo Norte S.A - Movistar
Base para antenas de 120m
Pirarajá -José P. Varela
Excavaciones ,hormigón de fundaciones , caminería interna, alcantarilla de acceso, cercado olimpico

Cabo Norte S.A - Movistar
Base para antenas de 120m
San Gregorio, Mariscala , Aigua
Excavaciones , hormigón de fundaciones , caminería  interna, alcantarilla de acceso, cercado olimpico

Cristalpet S.A.  Ing.Rappetti
Bases  en hormigòn para silos metàlicos de 400 tn a 7 m de altura,muros de contenciòn y pavimentos.

Puerta del Sur S.A. 
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Balizamiento en calles de Hangares
Ing.Ramón Díaz -Ing. Horacio Bresciano

 Año 2005-2006

Botnia S.A   , Campiglia S.A , Ing.Jorge Kliche
Contrato B05  : 12500 m3 de hormigòn estructural en planta evaporación, caustisazing , lime kiln. Duración 11 meses. 
Director de obras.

 Año 2006

Puerta del Sur S.A. 
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Fundación de columas de iluminación y canalizaciones en plataforma
Ing.Ramón Díaz -Ing. Horacio Bresciano

Puerta del Sur S.A. 
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Fundación y montaje de 4 columnas de iluminación y defensas metálicas en plataforma
Ing.Ramón Díaz -Ing. Horacio Bresciano

Botnia S.A   , Ing.Jorge Kliche , Ing. Walter Caraballo.
Fundaciones y pisos de hormigón lustrados para obrador de Bewogen .Galpòn Armco 1000 m2

Puerta del Sur S.A. 
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Reforma oficinas internas
Ing.Ramón Díaz -Arq. Ximena Pardiñas

Botnia S.A   , Ing.Jorge Kliche , Ing. Walter Caraballo.
Pisos lustrados para obrador de Buttin. Metraje 277 m2.
Pisos lustrados  para Isolange 560m2

Botnia S.A   , Ing.Jorge Kliche , Ing. Eduardo Delfante.
Construcción de 300 collares prefabricados de hormigón.Piezas de 1,12 m3 cada una 
(contrapesas del emisario subacuático)

 Año 2007

Botnia S.A  -ESPINA Uruguay S.A. , Ing. Jorge Bacci.
Construcción macizos de anclaje para grandes tuberías 415 m3 de hormigón estructural.(en ejecución).Camaras para válvulas de salida de aire.Cámaras de medición (3m x 8mx 4,5 m paredes de e=  0,2 m , losa e= 0,25 m,

Saceem - CTI Movil -Ing. Magano
Bases  de hormigón para antenas de celulares  
Monoposte de  45m - MO 179  - Aparicio Saravia 5079, Montevideo .

Envidrio S.A   , Campiglia S.A , Ing. Gonzalo Cardoso - Arq. Gervaz
Planta de proceso de vidrio: fundaciones ,pilares,  paredes de bloques  , pisos de hormigón lustrados (3500 m2).
Pavimentos articulados para circulación  (1800m2),Oficinas ( 120m2) Baños ,comedor personal y vestuarios(150 m2).

Puerta del Sur S.A. 
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Fundación (pilotes y cabezales) y montaje de 6  columnas de iluminación y canalizaciones en plataforma
Ing.Ramón Díaz -Ing. Horacio Bresciano

Puerta del Sur S.A. 
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Dinacia ,pavimento de hormigón para maquinaria pesada ( 1450 m2, e = 0,2)
Bases para tinglado
Ing.Ramón Díaz -Ing. Horacio Bresciano

Puerta del Sur S.A. 
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Sanamiento para obradores nueva terminal ,1330 m de caño PVC , 21 cámaras.
Ing.Ramón Díaz -Ing. Horacio Bresciano

Botnia S.A   , Ing.Jorge Kliche , Ing. Rafael Zaffaroni.
Construcción de 16 piezas para contrapesos (Couter weigths) ,170 contrapesas de cinta trasportadora. 

Ducsa –Arq. Josefina Welters , Arq. Cármen Romero
Remodelación local en estación Ancap de Rambla y Solano Antuña para centro de
Capacitación de Ducsa. 

Botnia S.A   , Ing.Jorge Kliche , Ing. Marcelo Picerno, Ing,Eduardo Delfante
Contrato por administración para tareas varias: groutings , bases de equipos , bases de bombas, bases de tanques,(ocupación de 35 personas ,Capataz e Ing. Residente (duración 9 meses)

Camino de las Sierra S.A.-Colier S.A. Ing.Juan Echevers
Reparación  de 12 pilares del puente sobre Aº Pando , ruta nº 8 .Arenado , perforado de bases para anclaje de armaduras  y “encamisado” de hormigón.

Helport Uruguay S.A – Puerta del Sur S.A.- Ing. Horacio Bresciano
Aeropuerto Internacional de Carrasco –Nueva terminal

22.000 m3 de pavimentos de hormigón de 0,35/0,28 m en plataforma de nueva Terminal (en ejecución).

Ebital S.A – Campiglia- Ing. Elbio Olaizola
Aeropuerto Internacional de Carrasco – Nueva terminal
850 m3 de hormigón para muros de contención e inclinados.

San Roque S,A, - Cr. Humberto Rivero
Remodelación local de Montevideo Shopping

Ebital S.A – Campiglia- Ing. Elbio Olaizola
Aeropuerto Internacional de Carrasco – Nueva terminal
350 m3 de hormigón para losas de viaducto de acceso.

DUCSA –Plan Canopus  -Ing. Andrew Griegson , Arq. Josefina Welters
Reidentificación Estación de Servicio La Horquilla –Ciudad de Rivera

Año 2008

Helport Uruguay S.A – Puerta del Sur S.A.- Ing. Horacio Bresciano
Aeropuerto Internacional de Carrasco –Nueva terminal
Drenages para  plataforma de nueva Terminal , reguera ,cámaras y colector de caño de hormigón  fi 1200

DUCSA –Plan Canopus  -Ing. Andrew Griegson , Arq. Josefina Welters
Reidentificación Estación de Servicio Punta del Este –Avda. Italia e Irlanda  -  Ciudad de Montevideo.

DUCSA –Plan Canopus  -Ing. Andrew Griegson , Arq. Josefina Welters
Reidentificación Estación de Servicio Jigama – Con.Carrasco y Cooper - Ciudad de Montevideo.

ALQUIMIA 4 – DUCSA – Arq. Luis Rodríguez Tellado
Movimientos de suelos para estación de servicio ANCAP (nueva)  en ruta n° 8 y ruta n° 101,Balasto  de base( 0,4 m) y Balasto cementado (0,1m) en 7000 m2 de pavimentos

Helport Uruguay S.A – Teminal de cargas del Uruguay S.A.- Ing. Horacio Bresciano
Aeropuerto Internacional de Carrasco –Nueva terminal
Drenages para  plataforma de maniobras de nueva Terminal de Cargas, cámaras y colector de caño de hormigón  fi 800 y fi 700(doble).

Helport Uruguay S.A – Teminal de cargas del Uruguay S.A.- Ing. Horacio Bresciano
Aeropuerto Internacional de Carrasco –Nueva terminal
3100 m3 de hormigón, espesor 0,2 m para  plataforma de maniobras de nueva Terminal de Cargas, 1300 mtl de cordones , muros de contención y muelles de carga.

DUCSA –Plan Canopus  -Ing. Andrew Griegson , Arq. Josefina Welters
Reidentificación Estación de Servicio Takel– Carlos M°  Ramirez y Giralt.- Ciudad de Montevideo

DUCSA –Plan Canopus  -Ing. Andrew Griegson , Arq. Josefina Welters
Reidentificación Estación de Servicio Monte Real – Batlle y Ordoñez y Cardal - Ciudad de Montevideo. 

DUCSA –Plan Canopus  -Ing. Andrew Griegson , Arq. Josefina Welters
Reidentificación Estación de Servicio J S Ltda.. – Cno. Mendoza y Osvaldo Rodriguez - Ciudad de Montevideo

DUCSA –Plan Canopus  -Ing. Andrew Griegson , Arq. Josefina Welters
Reidentificación Estación de Tafibel S.A.. – Ruta n° 5 ,km 19.500 – Canelone

DUCSA –Plan Canopus  -Ing. Andrew Griegson , Arq. Josefina Welters
Reidentificación Estación de Sangal  S.A.. – Cerro colorado –Florida

DUCSA –Plan Canopus  -Ing. Andrew Griegson , Arq. Josefina Welters
Reidentificación Estación de Jigama  S.A.. – Cooper 2390 – Montevideo

DUCSA –Plan Canopus  -Ing. Andrew Griegson , Arq. Josefina Welters
Reidentificación Estación de Punta del Este  S.A.. – Avda Italia e Irlanda - Montavideo

Helport Uruguay S.A – Puerta del Sur S.A.- Ing. Horacio Bresciano
Aeropuerto Internacional de Carrasco –Nueva terminal
Colocación de 5200 m2 de Tierra Armada para terraplenes de acceso a nueva Terminal 

ALQUIMIA 4 – DUCSA – Arq. Luis Rodríguez Tellado – Arq .Roberto Peluffo.Ruta n°8 y Ruta n°102.
Estación completa : Pavimentos de hormigón 6800 m2, Minimercado 350m2 , Pistas 1100 m2 y Edificio de gomería y lavadero 300 m2  para estación de servicio ANCAP .

BANCO DE PROTESIS – Arq. Acerenza
Construcción de cuatro nuevas habitaciones para pacientes privados. 150 m2.

Año 2009

Puerta del Sur S.A- CIEMSA – Ing. Ramón Diaz , Ing. Ricardo Parada

2890 m3 de hormigón para los muros de contención de pasajes superiores
En acceso a Aeropuerto de Carrasco Nueva Terminal ,Ruta n°101 y
Pasaje superior Rutas n° 101 y Ruta n ° 200 (interbalnearia).En ejecución.

Helport Uruguay S.A – Teminal de cargas del Uruguay S.A.- Ing. Horacio Bresciano
Aeropuerto Internacional de Carrasco –Nueva terminal
Nuevo local de carga de baterías para autoelevadores. 6 m x 24 m ,       altura 4, 8m.Fundaciones, pisos de hormigón ,paredes de bloque visto, techo Stalton.

Puerta del Sur S.A. 
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Ing.Ramón Díaz 
 Corrimiento de Parking de personal radar. Pavimento articulado y tinglado

Kevenoll S.A – Arq.Sergio Silva
Reconstrucción de  4350 m2 de pavimentos de hormigón lustrados , 625 m2 de revoques , 470 m2 de porcelanatos.
Obra civil de planta de gas propanado
.

Alur S.A (planta COUSA)- Turboflow Uruguay S.A – Ing. Kurt Bauer
Fundación de 8 tanques de 120 m3 para planta de etanol

Turboflow Uruguay S.A. – Alur S.A (planta COUSA) – Sr. Herman Wenzel
Fundaciones Pipe –rack para línea de aceites. 

GALAXOR  S.A. – DUCSA – Arq. Alejandro Peyrous                          Ruta n°1 , km 50,300.
Estación  de servicio Ancap completa : Movimientos de suelos ,Pavimentos de hormigón 530 m2, Minimercado 220 m2 ,Techos de pista .

Helport Uruguay S.A – Puerta del Sur S.A.- Ing. Horacio Bresciano
Aeropuerto Internacional de Carrasco –Nueva terminal
Cámara  decantadora  de  hidrocarburos  del sistema de drenaje de la  plataforma  comercial y alcantarilla de 4 fi 800 de  longitud  32 m más sus alas de hormigón.

Cai S.A – Puerta del Sur S.A.- Arq. Daniel Ruggiero
Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce
Reforma de edificio viviendas de personal de Policia Aerea Militar : cocinas completas y despensas ,comedor ,estar , sala de musculación ,baños ,vestuarios dormitorios.Cambio de todos los pisos, revestimientos y aberturas , pinturas generales.
Impermeabilización de azot Terraplén a Nivel de Subrasante.
eas y reconstrucción de facha

Año 2010

DUCSA – Arq. Josefina Welters – Arq. Mariela Raimúndez
Nueva estación Ancap Aeropuerto
Movimientos de suelos , fundación de techos , colocación de tanques ,infraestructura eléctrica y sanitaria , 1800 m2 de pavimentos de hormigón alisados . 240 mtl de muros medianeros.

Helport Uruguay S.A – Teminal de cargas del Uruguay S.A.- Ing. Horacio Bresciano
Aeropuerto Internacional de Carrasco –Nueva terminal
Vigas de refuerzo para estructura de oficina de Nueva Terminal de Carga.             Alambrado olímpico perimetral con viga

Cutcsa – Campiglia- MTA Ingenieria– Arq. Gómez Platero
Nuevos Talleres en J.P. Varela y Larravide
Movimientos de suelos , fundación prefabricada  para galpón  pre-moldeado de hormigón de 5340 m2,   pavimentos de hormigón lustrados y fosas de servicio para  buses (equivalentes a 16 simples). 

COBOE S.A – Arq. Alejandro Peyrous
Nuevo centro de logística de Farmashop. Con. Carrasco y Cooper
Movimientos de suelos , fundación de galpón de 1800m2 ,infraestructura eléctrica y sanitaria , 1800 m2 de pavimentos de hormigón lustrados interiores, 3500m2 de pavimentos de hormigón exteriores. 120 m2 de oficinas y castas de vigilancia. Depósito de 1900m2  premoldeado  de  hormigón. Obra completa incluyendo subcontrato totales .

ALBERTO TORRES GENERADORES - Bolivia 2119- Montevideo           Arq. Federico Silvera
Adaptación de local comercial : salón de ventas ,oficinas , taller y depósitos de repuestos
Vestuarios ,baños y comedor de personal . Patio de maniobras (en ejecución)

SERVIPIEZAS S.A.-  Juan Burghi 2600 , Montevideo      (Ruta n°1 y Cno. Cibils)
Arq. Juan Peña 
 Talleres para servicio de post ventas y depósito de repuestos de VOLVO camiones
Movimientos de suelos para adaptación de terreno.
Área de talleres y depósitos 1050m2 que incluyen fosas de servicio, oficinas técnicas, vestuarios de personal, sala de lavado motores.
Oficinas administrativas de 230 m2 con recepción, salón de uso múltiple, baños, comedor de personal ( en ejecución)

Kevenoll S.A – Sr. Victor Angensheidt
Pasaje con tunelera de caño fi 250  por debajo de la ruta n°74 , para interconectar padrones a ambos lados de la ruta.

DUCSA – Arq. Josefina Welters – Arq. Mariela Raimúndez
 Ancap  360 -Aeropuerto   (segunda etapa)   Minimercado 550 m2  y Servicios de  450 m2
Movimientos de suelos , pilotajes ,eléctrica y sanitaria ,techos metálicos, aluminio, vidrios, albañilería, revestimientos , 1350 m2 de pavimentos de hormigón,  80 mtl de muros medianeros.

Zona Este - FPache – Arq. Pablo Gari- Ruta n°101 km 24,200
900m2 de pavimentos alisados . Baños y vestuarios, paredes de bloques perimetrales y en fachadas , 206 m2 de entrepiso Stalton- 1200m2 de pavimentos de playas de maniobras 

Zona Este - FPache – Arq. Pablo Gari- Ruta n°101 km 24,200-Ampliación de depósito de logística de Danone Uruguay S.A.

Fundaciones de galpón metálico 850m2 de pavimentos alisados .Muros de contención para colocación de rampas niveladoras , paredes de bloques perimetrales y en fachada. 1850m2 de pavimentos de playas de maniobras 

Año 2011

Transcenturión SRL– Arq. Pablo Gari- Hangar en Aeropuerto de Melilla
Obra civil para Hangar Armco de 500 m2 de pavimentos alisados ,  desagues pluviales. Baño con correspondientes conexiones de agua y saneamiento.

Zona Este - FPache – Arq. Caludio Gorriarán- Ruta n°101 km 24,2
Nuevo de depósito  de logística en Zona Este

Fundaciones de galpón metálico 2400 m2 de obra civil pata galpón Hormetal con pavimentos alisados .Muros de contención para colocación de rampas niveladoras , paredes de bloques perimetrales y en fachada. 2650m2 de pavimentos de playas de maniobras.
Oficinas , baños y vestuarios para el personal.

 Parque de las Ciencias – Arq. Martin Leymonie- Ruta n°101 km 22,2
8 casetas para nodos informáticos

Movimiento de suelo preparatorio, plateas de hormigón, paredes de bloques perimetrales y techo de iso-panel.

Turboflow Uruguay S.A. –  COUSA – Sr. Herman Wenzel
Remodelación  y ampliación de descargaderos de grasa sólida , fundaciones de estructuras metálicas ,200m2 de pavimentos de circulación , regueras

Arcor –Van Dam S.A.– Ing. Ricardo Speranza- Batlle y Ordóñez  6789, Montevideo.
Movimientos de suelos para ampliación de depósito  de logística y playa de maniobras.

Desmonte a Nivel de Subrasante. 2742m3, Escarificado y Compactación Terraplén a Nivel de Subrasante 6577 m2, Terraplén a Nivel de Subrasante 6577 m3,Sub-Base de Suelo Seleccionado (e= 15 cm) 6429 m2 y Base de Material Granular (e= 15 cm) 6278 m2.

Arcor –Van Dam S.A.– Ing. Ricardo Speranza- Batlle y Ordóñez  6789, Montevideo.
Obra Civil  para ampliación de depósito  de logística y playa de maniobras.

 Bases y vigas de  de fundación para estructura metálica, muros de contención y suministro de muelles de carga, puertas seccionales y abrigos de carga. Pisos interiores con acabado a llana mecánica 3800 m2 ( e= 0,16 m) ,playas de maniobra camiones 2100 m2 ( e= 0,18m). Nuevas oficinas en planta alta, comedor , baños y vestuarios para personal

Arcor –Van Dam S.A.– Ing. Ricardo Speranza- Batlle y Ordóñez  6789, Montevideo.
Reacondicionamiento y amplición de red de incendio para depósito de logística.

Desmontaje  y corrimiento de línea 105 m de línea de  6”  , 75m de cañería nueva de 6” con hidrantes  y accesorios.

Teminal de cargas del Uruguay S.A.- Arq. Daniel campomar
Aeropuerto Internacional de Carrasco 
Reacondicionamiento de antiguos locales  Compañias de Carga Aérea
Cambio de 450 m2 de techo de fibrocemento a  isopanel, revoques y pinturas interiores y exteriores.
Reacondicionamiento de baños y kichinettes , recolocación de pisos y revestimientos.

MegaPharma (Selenin S.A –Operador de Zona Franca)Zona Franca Parque de las Ciencias ( Ruta n°101, KM 23.500, Canelones)
Gerencia de obra: Estudio Gómez  Platero, Ing. Andrés Rico, Ing. Walter Varela,  Proyecto y Dirección de obra: TSYA,  Ing. Gonzalo Rodríguez , Arq. MarceloFabani 

Nuevo centro de logística :Bases y vigas de fundación para estructura metálica  de 2.200 m2 de depósito. Bases de balasto , balasto cementado de pavimentos interiores , bases de balasto , balasto cementado pavimentos de hormigón sobre playa de maniobras de camiones en 2.755 m2, muros de contención ,niveladores de carga , puertas antifuego , mallas de separación de locales internos, cámara de frio en  isopanel.
Oficina de personal , baños  y vestuarios 500 m2 con suministro de fachada vidriada, tabiquería interior , cielorrasos y pinturas. 

Parque de las Ciencias –Estudio Gomez Platero, Arq. Martin Leymonie  Ruta n°101 km 22,2
Fundaciones y muros de contención para edificio Multiptopósito

647 m3 de Hormigón de fundaciones , 58 m3 de hormigón de vigas, 67m3 de muros de contención  en hormigón, 208 m2 de muros de contención en bloque armado, 156m3 de hormigón de contrapisos, 60 m3 de hormigón de veredas y ayuda a subcontratos de sanitaria y eléctrica

Montes del Plata  - Saceem –Teyma – Astori  Estructuras Premoldeadas Teris S.A ( Operador de zonas Francas )
 
Construcción de 4800  m2 de pilares y vígas  pre -moldeados  de hormigón para edificios de planta

Arcor –Van Dam S.A.– Ing. Ricardo Speranza- Batlle y Ordóñez  6789, Montevideo.
Movimiento de suelos para estacionamiento de autos y alambrado perimetral
Tanques de agua y sistema de bombeo
Movimiento de suelos y obra civil de sala de baterías
Veredas exteriores  en hormigón y canalización de pluviales

Año 2012

Parque de las Ciencias –Estudio Gomez Platero, Arq. Martin Leymonie  Ruta n°101 km 22,2
Pavimentos para galpones de  Multiptopósito

6140 m2,  de pavimentos de hormigón alisados en interiores de galpones , 3200 m2 de pavimento de playas de maniobra y accesos, 3188 m2 de paredes de bloques para cerramientos laterales de galpón

Parque de las Ciencias –Arq. Marcelo Mesa  Ruta n°101 km 22,2
Tanque de agua para reserva de incendio , capacidad 1000 m3
206 m3 de hormigón estructural para tanque de agua, tratamiento interiores

Parque de las Ciencias –Estudio Gomez Platero, Arq. Martin Leymonie  
Ruta n°101 km 22,2
Estructura en altura y cerramiento  edificios de oficinas de  Multiptopósito (3500 m2)

112 m3 de hormigón para vigas en altura, 419 m3 de hormigón para losas, 83 m3 de hormigón de pilares, 2013 m3 de muros de bloque visto,640 m2 de muros de ticholo interior,811 m2 de revoque interiores, 555 m2 de revoque imitación en fachada, 805 m2 de revestimientos de porcelanato. Cielorrasos  y tabiquería de yeso, cielorrasos desmontables, pinturas totales , ayudas a subcontratos

Alur S.A (planta Ancap Alcoholes) - Turboflow Uruguay S.A –
 Ing. Ricardo Raggio

Fundación de 18 tanques de diámetros entre 5 y 10 m para  nueva planta de biodiesel.
Vigas circulares en hormigón armado = 112m3, relleno compactado de material granular =
780 m3.
Sustituciones de suelos de 1560 m3 para alcanzar resistencias de terreno solicitadas por proyecto

Agatone S.R.L- Depositos de logística (ruta 101 y Con . El Gallo)
 Ar. Martín Reborati

Fundación para galpón de 700m2 , 46mtl de muros de contención , que incluye recinto para 6 niveladores de carga
1280 m3 de paviementos de 0,2m  en hormigón armado para playa de maniobras

Arcor –Van Dam S.A.– Ing. Ricardo Speranza- Batlle y Ordóñez  6789, Montevideo.
Obra Civil  para ampliación de oficinas en planta alta.

 Etapa II de Nuevas oficinas en planta alta 230 m2 

Parque de las Ciencias –Estudio Gomez Platero, Arq. Martin Leymonie  
Ruta n°101 km 22,2
Veredas peatonales

2100 m2 de veredas peatonales de hormigón  , ancho 1.6m  terminación (tipo AIC) . Conformaciòn  de base previa.

Montes del Plata  - Saceem –Teyma – ( Operador de zonas Francas )
 
Construcción de 5200  m2 , espesor 0.25m de pavimentos lustrados  en planta de secado.

Montes del Plata  -Espina - Saceem – Dregremon 
 
Construcción de edificio de separador centrìfugo , en plata de tratamiento. Fundaciones , canales , pavimentos , pilares ,vigas y losas . Total 195m3 de hormigón .

Montes del Plata  - Saceem –Teyma – ( Operador de zonas Francas )
 
Construcción de bunker de 180 m3  de hormigón armado en White Liquor  Plant,

Refineria Ancap La Teja- Turboflow Uruguay S.A –Ing. Ricardo Raggio

Aislaciòn térmica, de tanque 038 con ticholo cerámico Diàmetro 14m , altura 14m.

Alur S.A. – Planta de Biodiesel - Capurro- Arq. Josè Pañela
Fundaciòn de racks para cañerías, sala de tableros , sala de bombas de tanque de incendio, fundación de tanque de incendio. Cañeros para fibra óptica. Caseta de entrada personal

AÑO 2013

DUCSA – Arq. Josefina Welters – Arq. Mariela Raimúndez
Nueva estación Ancap Nueva Palmira
Movimientos de suelos , fundación de techos , colocación de tanques ,infraestructura eléctrica y sanitaria , 4500 m2 de pavimentos de hormigón alisados . Techo de pista e islas. Instalaciòn de combustibles con eléctrica anti explosiva
Minimercado 550 m2  y Servicios de  450 m2
Movimientos de suelos , fundaciones ,eléctrica y sanitaria ,techos metálicos, aluminio, vidrios, albañilería, revestimientos .

Turboflow – Cousa – Ing. Rodrigo Del campo

Fundaciòn de tanques 2 tanques de 14 m de diámetro,  construcciòn de en-vallado mixto de muto de contención en bloque armado y trincheras de arcilla con taludes revestidos en hormigón. Pisos con pendientes interiores de 1000 m2 y veredas perimetrales.

AAK- Cousa- Ing. Martìn Gil

Fundaciòn de  7 tanques con pilotajes de 4,5 m de diámetro,  construcciòn de en-vallado mixto de muro de contención en bloque armado . Pisos con pendientes interiores de 450 m2 . Sala de tablero y sala de aditivos.

Turboflow – Planta de biodiesel de Alur en Cousa – Ing. Mauricio Borrego

Fundaciòn de tanque 1 con pilotajes de 3.6 m de diámetro

Casa Flia Peguero – Lagos de Carrasco – Arq. Federico Armas -250 m2
Moviemientos de suelos , estructura y albañilería

Turboflow – Cousa – Ing. Ricardo Raggio – obras civiles para Edificio de Molienda-Impianti Adreotti

Fundaciòn de edificio metàlico de 2700 m2. Pilotaje y cabezales , vigas de arriostramiento. Balasto cementado e instalación de drenaje sanitario. Excavaciòn para puestas a tierra. Pisos lustrados en PB y en pipe-racks de nivele nº1 y nº2. Fundaciones de todos los tanques, reactores y bombas
Subestaciòn  de media tensión completa y control –room en albañilerìa tradicional.

Cousa – Ing. Josè Mato – obras civiles para Edificio de Caldera

Fundaciòn de edificio metàlico de 1000 m2. Pilotaje y cabezales , vigas de arriostramiento. Balasto cementado e instalación de drenaje sanitario. Excavaciòn para puestas a tierra. Pisos lustrados en PB y Fundaciones de Caldera y reactores
Subestaciòn  de media tensión completa y control –room en albañilerìa tradicional.

Cousa – Ing. Josè Mato – obras civiles para fundación de 9 silos metàlicos

Pilotaje y cabezales , vigas de arriostramiento con colocación de pernos de recibo. Balasto cementado y pisos

Feral S.A- Arq. Gemàn Duguis , Arq. Mateo Folco - 
Obras civiles para deposito de logística en Susana Pintos 2705
 Fundaciones , muros de contención , muelles de cargay pavimentos lustrados para depòsito logístico de 2880 m2 . Playa de maniobras de 2570 m2 y plateas de fundación de oficinas de 450 m2.
Sanitaria  pluvial y depósitos de agua enterrados 

Traripel S.A – Emprenurban S.A – Hotel Artigas Esplender
Arq. Carlos Ott – Ing. Magnone &Pollio
 Direcciòn :Br. Artigas 26- Montevideo 

Estructura de hormigón armado del  Hotel 
Àreas de plantas : 10. 500 m2, divididas en dos torres , a saber
Torre Br. Artigas : 3 subsuelos de estacionamiento y 11 plantas tipo
Torre Errazquin    : 3 subsuelos de estacionamiento ,spa y sala se convenciones  y 6 plantas tipo
Total 4800m3 de hormigón en altura (plazo 14 meses)

Agatone S.R.L- Depositos de logística (ruta 101 y Con . El Gallo) (segunda etapa)
 Arq. Martín Reborati

Fundación para galpón de 996 m2 , 46mtl de muros de contención , que incluye recinto para 6 niveladores de carga
1225 m3 de paviementos de 0,2m  en hormigón armado para playa de maniobras

Año 2014

Seine S.A- Depositos de logística (Cno . El Gallo y Republica) 
 Arq. Julio Fabregat
Movimientos de suelos, rellenos (2800m2) y capas de base(balasto y balasto cementado) para pavimentos
Fundación para galpón de 2400 m2 , 25 mtl de muros de contención , que incluye recinto para 4 niveladores de carga. Pavimentos lustrados
2490 m3 de pavimentos de 0,2m  en hormigón armado para playa de maniobras. Parking de autos.

Puerta del Sur S.A – Aeropuerto de Carrasco
Ing. Horacio Bresciano- Ing. Alejandra Mendioroz
Cambio de 138 m de reja para reguera  en plataforma norte

Curtiembre Zenda- Creative S.R.L. 
Ing. Mario Di Marco
Reparaciòn  de hormigón de piletas de tratamiento de aguas.
Tratamiento  superficial , refuerzo de partes de estructura.

Refineria Ancap La Teja- Turboflow Uruguay S.A –Ing. Ricardo Raggio
Aislaciòn térmica, de tanque 038 con ticholo cerámico Diàmetro 14m , altura 14m

AKUO  ENERGY – GEM S.A –Ing. Ricardo Skocilich- Ing. Joaquin Fraschini
Pavimentos para subestación parque eólico.
Cruces de calle para servicios , bacheo y adecuación de niveles para 3399 m2 de pavientos de espesor 0,18/0,12 m. Cordones

ANTEL - EBITALS.A –Ing. M. Bervegillo- Ing. G. Silvera
Bases  de hormigón para 5 antenas de celular- Montevideo
428 m3 de excavaciones , 160 m3 de hormigón estructural y 267m3 de recompactaciòn de terreno

Traripel S.A – Emprenurban S.A – Hotel Artigas Esplender
Arq. Carlos Ott – Ing. Magnone &Pollio
 Direcciòn :Br. Artigas 26- Montevideo 

Pavimentos lustrados de parking subterraneo  2880 m2
Caja de ascensores ( cerramiento en albañilería)
Contrapisos de subsuelos con drenajes  1450 m2
Albañilerìa de 2º subsuelo
Contrapisos de mortero auto-nivelante 1ª piso 395 m2

Año 2015

Seco -center- Racely S.A.-Arq.Jorge Coronel 
Ruta 102. 
Fundaciones , desagues pluviales y pavimentos lustrados para depòsito de 1000 m2 

Puerta del Sur S.A. 
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Infraestructura para  3 hangares privados : cañero para alimentación eléctrica y agua potable , saneamiento y alcantarillas

Grupo Cobra- Grupo Coyre
Fundacion de 16 aerogeneradores en Kiyù

HORMIGON DE LIMPIEZA	m3	575	
HORMIGON ARMADO ZAPATA  	m3	6,062	
HORMIGON ARMADO FUSTE  	m3	293	
ENCOFRADOS    	Ud.	16	
ACERO  	Kg	842,592	
COLOCACION ANCHOR CAGE 	Ud.	16	
CANALIZACIONES 	Ud.	16	
PUESTA A TIERRA AEROGEN.	ud	16	

ANTEL - EBITALS.A  II –Ing. M. Bervejillo- Ing. G. Silvera
Bases  de hormigón para 6 antenas de celular- Montevideo- Pando- Rivera
580 m3 de excavaciones , 230 m3 de hormigón estructural y 267m3 de recompactaciòn de terreno

Bimsa- I.M.M.- Reparación de calles en Montevideo- Ing. Gerardo Menendez
Bacheo en hormigón de entradas de saneamiento

Puerta del Sur S.A. – Arq. Daniel Campomar
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Hangares privados  

Pavimentos - Plataforma aeronáutica 	 	 	
 Retiro de capa vegetal (2948m2 palaforma y 2625 m2 de hangares) e=o.3m . Volcado en ruta predio AIC - ruta 102 	 	 	
 Sub base de plataforma 	 m3 	       737.00 	
 Base Cementada de Plataforma 	 m3 	       442.20 	
 Pavimento de Hº para plataforma Fck42 sin malla general, armaduras ,pasadores y barras + 1342 m de juntas con bisel y asfalto modificado . Incluye perforaciones y ancaljes pav. Existente. Curado con bloqueo Stalori 	 m3 	       442.20 	
 Pavimento interior Hangar 	 	 	
 Sub base Hangares 	 m3 	       656.25 	
 Base Cementada Hangares 	 m3 	       393.75 	
 Pavimento Interior Fck 42 ,pasadores, barras de union y malla Q92 (junta biselada con roudex +SikaFlex) 	 m3 	       393.75 	
 Llenado de juntas pavimento interior  	 m 	 	
Terminación de pavimento interior alisado con llana mecanica con endurecedor Chapdur a razon de 2.5 kg/,	m2	    2,625.00 	
 Fundaciones 	 	 	
 Fundaciones (incluye excavaciòn, recompactacion y retiro de sobrantes) 	 m3 	         14.21 	
 Viga bajo riel de ingreso  	 m3 	         48.00 	
 Viga perimetral 20cm *30 cm (largo 87.5m) 	 m3 	         10.50 	
 Instalaciones 	 	 	
 Instalación Eléctrica y Datos  	 un 	           1.00 	
 Iluminación interna 	 un 	 	
 Instalación de eléctrica y Datos hangar 	 global 	 
	
 Instalaciones Sanitaria (abastecimiento y desague) (incluye caños de bajada laterales) 	 un 	           1.00 	
 Bajadas internas + colector de fi 200 (40 m) 	 global 	           1.00 	
 Cámara  de 0,6x0,6 (bloque relleno + tapa hormigòn ) para linea interna) 	 un 	           4.00 	

Eriochem SZ S.A. – Parque de Las Ciencias – Arq. Marcelo Mesa
Laboratorio de bio-nano tecnología – 3000 m2 de planta en 2 pisos.

Estructura de hormigón: Fundaciones, contrapisos ,pilares y vigas , losas premoldeadas.
Albañileria : 1193 m2 de paredes de ticholo de 25 cm, 325 m2 de paredes de 12 cm, 1193m2 de revoques exteriores , 429 m2 de revoques interiores 

Ontur International S.A. – Puerto de Nueva Palmira – Ing. Jorge Kliche, Ing. Joaquin Fraschini 
Reparaciòn sub acuatica de 100 pilotes  de Muelle con técnica de encofrados flexibles y hormigón invertido. (plazo 6.5 meses)

Ducsa- Arq. Maria Josè Ferulano
Ampliaciòn de tienda  360 – Estaciòn de servicio Ancap Aeropuerto 

La Trigueña – Nueva planta – Etapa I – Arq. Daniel  Ruggiero

Fundaciones  para  estructura de galpòn hormigón premoldeado de 625 m2, muelles de carga con niveladores y paviemntos de playa de maniobras de 660 m2. Accesos 425 m2  pavimento de hormigón y alcantarilla de acceso

Año 2016

Air Liquide S.A– Ingener S.A
Obra civil de Ampliaciòn de planta – Santa Lucia- San Josè  (Arq. Josè Giraldes- Ing. Salvador Gomez)
101 m de muro de contención, bases de fundación de depòsito, bases de fundación de torre de enfriamiento, bases de equipos varios. Pavimentos lustrados . Losetas prefabricadas , steel deck.

Terminal de Cargas del Uruguay  S.A
Demoliciòn de depòsito existente y construcciòn de nuevo depòsito refrigerado para medicamentos   (Arq. Aneiros – Arq.Diaz)
Muros de contención y muelles de carga, bases de fundación de depòsito, nuevo acceso, pavimentos extra planos con terminación pulida.
Obras accesorias en sala de maquinas , etc.

Nanira  S.A– Estaciòn de Servicio Petrobras – Br. Batlle y Ordòñez y Humberto 1º 
Demoliciòn de casas existentes y construcciòn de nueva estación de servicio  (Arq. Alejandro Peyrous)
 Movimientos de suelos , bases granulares , pavimentos de hormigón , fundaciones , pilotaje ,salón de servicio , techo metàlico , eléctrica y sanitaria ,etc.

Ducsa- Arq. Alejadra Hill – Estudio Gevaz- Castro- Minetti
Estaciòn de Servicio Pinares de Atlàntida 
Demoliciòn de minimercado existente  construcciòn de nuevo minimercado, salòn de ventas , administración y servicios.
Movimientos de suelos , bases granulares , pavimentos de hormigón , fundaciones  ,estructura de hormigón , albañilería ,alumino ,vidrios ,incendio   eléctrica y sanitaria ,etc.

Bersur S.A.- Parque Eòlico Valentines ( Sr. Arnoldo Berta – Ing. Laura Hernàndez)
175 m3 de hormigón para  alas de alcantarillas de diferentes diámetros

Alur S.A. – Planta de Biodiesel - Capurro- Arq. Josè Pañela
PLAYA DE ESTIBA DE IBC´s  y OTROS
530 m2 de pavimentos de hormigòn de 17 cm. , cordones de hormigón , regueras en acero inox. , desagues , etc.

Alur S.A. – Planta de Biodiesel - Capurro- Arq. Josè Pañela
PLAYA DE ESTIBA DE IBC´s  y OTROS
530 m2 de pavimentos de hormigòn de 17 cm. , cordones de hormigón , regueras en acero inox. , desagues , etc.

Bilpa S.A. – T.G. U. - Nueva Palmira- Arq. Juan Morales- Ing. J. Kliche
REPARACIÒN DE  PILARES DESPLOMADOS Y LOSETAS PRE- FABRICADAS EN CELDA DE CARGA

Encamisado de 18 pilares de hormigón y gunitado de hormigón en 483 m2 de espasor 5cm para reparaciòn de losetas

RIN S.A.(Marine Ingeneering) – Buque PEWEE- Bahìa de Montevideo- Sr. Germàn Russo
Buque siniestrado por colisión : hormigonado por debajo de línea de flotación de 16,5 m3 de hormigón , bombeado desde cubierta ppal. En cajones metàlicos de reparación para obturar via de agua.

Galaxor S.A– Estaciòn de Servicio Ancap –Libertad - Ruta nº1, km 50300
Pavimentos de hormigón
 Movimientos de suelos , bases granulares , 1550 m2 pavimentos de hormigón de 20 cm de espesor

Fuerza Oriental S.A– Estaciòn de Servicio Petrobras-Young – Ruta nº3, km 310 .500
Pavimentos de hormigón
 Movimientos de suelos , bases granulares , 1212 m2 pavimentos de hormigón de 20 cm de espesor

Año 2017

Walmer (Arq. Miguel Moumjdian- Ubicaciòn 26 de Marzo – Montevideo)
Fundaciones , estructura metàlica , hormigones de entrepiso y accesos a estacionamientos

Baco Restaurant ( Arq. Ivo Dugongic – Ubicaciòn Juan Zorrila de San Martin -Montevideo )
Estructura completa en tres niveles incluyendo subsuelo y albañilería . Excavaciòn de subsuelo en trinchera con excavación de suelo duro 

Puerta del Sur S.A. – Ing . Santiago Davidovik
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Sistema de drenaje pluvial para evacuación de plataforma 

Colocaciòn de 450 m de caño, con sus correspondientes càmaras de fi 50 desde portòn nº4 hasta salida a ruta 101 , atravesando todo el parking de la vieja terminal del Aeropuerto de Carrasco

Mulcon S.A – (Multiconteiner) – Arq. Javier Borgno
Cno. Bajo de la Petiza - Montevideo 
Nuevo depòsito de contenedores y planta de ensamblado de contenedores.
Fundaciones , 1200 m2 de pavimentos lustrados, sanitaria , muros de contenciòn

Año 2018

Puerta del Sur S.A. – Ing . Santiago Davidovick
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Reparaciòn de juntas en reguera de plataforma 

Demoliciòn y reconstrucciòn de reguera en plataforma comercial de nueva terminal , para aumento de espesor de juntas de delataciòn de pavimento.

Direcciòn Nal. De Hidrografia- Saceem S.A. – Puerto de Punta del este – Ing. Marcelo Espòsito, Ing. Rodrigo Sànchez del Rio
Reparaciòn sub acuatica de 165 pilotes  de Marina nº1 y nº2  técnica de encofrados flexibles y hormigón invertido. 

Dra. Casilda Echevaria – Altos de la Tahona –Arq. Tatiana Lacroze
Proyecto y construcciòn Casa completa

Estaciòn de Servicio Olimpia
Cesar Mayo Gutierrez – Montevideo – Arq. Mariana Piñeiro 

Movimientos de suelos , bases granulares , pavimentos de hormigón , fundaciones  ,estructura de hormigón , albañilería y colocación de tanques enterrados

Artico  Restaurant– Estudio Gervaz- Castro- Minetti
Rambla Mahatma Ghandi- Montevideo 
Demoliciònes existentes,  reparaciones de estructura y adecuación y ampliación.
Movimientos de suelos , bases granulares , pavimentos de hormigón , fundaciones  ,estructura de hormigón , albañilería ,alumino ,vidrios ,incendio   eléctrica y sanitaria ,etc

Compañía de Omnibuses del Este (C.O.M.E.) -  Avda. Millàn 5340  - Montevideo 
4800 m2 -Explanada para estacionamiento de buses 
Demoliciònes de carpetas asfálticas existentes,  bacheo de bases granulares y paviento de hormigón de 20 cm, en toda la suerficie.
Demoliciòn y reconstrucciòn de islas 

Artico  Depòsitos– Estudio Gervaz- Castro- Minetti
Ruta 101 - Canelones 
Ampliaciòn de 800 m2  playa de maniobras
1200 m3 de rellenos , bases granulares y paviemnots de hormigón de 20 cm

Ramasil S.A – Arq. Javier Borgno 
Cno. Cnel. Raiz - Montevideo 
Nuevo depòsito de 1600 m2
Fundaciones ,  pavimentos lustrados, sanitaria , muros de contención , etc.

Frigorifico Breeders & Packers  
Arq. Torriglia , Sr. Daniel Andino
Ruta 14 – Durazno (duración 10 meses)
Nuevo edificio para planta de harina de carne y sebo liquido
Edificio completo : Movimientos de suelos  , fundaciones  y pilares en hormigón prefabricado , fosa de recibo a -4,5 m de profundidad y muros de contención, techo metàlico, pavimentos de hormigón lustrado . Fundaciones de tanques con muros de contención de derrames, pavimentos exteriores, sanitaria pluvial , y bio- filtro 

Año 2019

Puerta del Sur S.A. – Ing . Santiago Davidovik
Aeropuerto Internacional de Carrasco
Demoliciòn y reconstrucción de paños de hormigón en Cabecera de pista 24
Demoliciòn y reconstrucciòn de paños de hormigòn , en cabecera de pista 06-24

Ontur International S.A. – Puerto de Nueva Palmira – Ing. Jorge Kliche, Ing. Ruben Fernandez

Reparaciòn sub acuatica de un pilote  de Muelle con técnica de encofrado metàlico y hormigón invertido. 

Parque de las Ciencias –Estudio Gomez Platero, Arq. Diego Falero 
Ruta n°101 km 22,2
Impermabilizaciòn fachadas edificio multipròsito

2615 m2 de fachadas del edificio

Cervecerìa del Sur S.A. Davok – Arq. Javier Borgno 
19 de Junio y ruta 101 – Barros Balncos
Obras civiles para nueva fabrica de 600 m2 y movimientos de suelos en 1600 m2
Fundaciones ,  pavimentos lustrados, sanitaria  , etc.

Consorcio Aeropuertos Internacionales S.A.– 
Aeropuerto de Punta del Este -Arq. Daniel Campomar- Estudio LGD -Edificio TAG
Sala V.I.P. nueva de 640 m2  , pilotaje , fundaciones, muros de hormigón visto , estructura metàlica con carpeta de steel –deck , azoteas completa. Cerramiento de aluminio y vidrios ,
Terminaciones. Incluye eléctrica , sanitaria , corrientes débiles y acondicionamiento térmico.

Copasa -Saceem  – Ing. Joaquin Costa Delgado 
Ensanche y refuerzo de 3 puentes en                   Ruta Nal. Nº 14- Mercedes – Soriano (plazo 14 
meses)
Demoliciones de losa de rodaje y barandas , encofrados en mènsula para refuerzo y ensanche y reconstrucción de barandas nuevas del tipo New Yersey.
Refuerzo de pilas con encamisado de hormigones especiales , refuerzo de vigas mediente fibras de carbono

Año 2020

Montfrio S.A. –planta II  3223 m2 – Arq. Torriglia  
Obras civiles : fundaciones y pavimentos lustrados

Stiler S.A. –Ing. Maximiliano Gòmez –Ing. Gonzalo Collazo  
Obras Pavimentaciòn de Camino Cibils 
Vereda de hormigón de 7cm de espesor incluida la preparación de la base
	m2	2.600,00	
			
Entradas vehiculares de hormigón de 10cm de espesor, incluida la ejecución de la base.	m2	800,00	
Entradas vehiculares de hormigón de 20cm de espesor, incluida la ejecución de la base.	m2	1,00	
Terminación de cordones de hormigón incluyendo los rebajes que correspondieran	m	900,00	
Ejecución de rampas de accesibilidad incluyendo la ejecución de la base	m2	100,00	

Estacion de servicio Madinsul S.A – Arq. Javier Borgno 
Ruta Nal. Nº 6  – Sauce - Canelones
Pavimentos  alisados de pista 380 m2 y paviemntos de circulación general 1100m2 

Consorcio Aeropuertos Internacionales S.A.– 
Aeropuerto de Punta del Este- Base Aeronaval
Ejecuciòn  de rampa para botar embarcación de emergencia en la Laguna del Sauce.

Año 2021

Feral S.A- Arq. Alberto Schol 
Obras civiles para deposito de logística en Susana Pintos 2705
Motevideo
 Movimientos de suelos ,fundaciones , muros de contención , muelles de carga y pavimentos lustrados para depòsito logístico de 1150 m2 . Playa de maniobras de 150 m2.
Sanitaria  pluvial y depósitos de agua enterrados 

Pul  S.A. – Ampliaciòn edificio para cocinador continuo
Melo – Cerro Largo - Arq. Torriglia  
Obras civiles : fundaciones y pavimentos lustrados . Estructura metàlica y paneles PIR.

UMP II – Saceem –Lìnea de Fibra Ing. Pablo Noguera
Paso de los Toros- Tacuarembò  
Obras civiles : Canales de hormigón ,4350 m2 de  pavimentos alisados y fundaciones de segunda fase

Joaquin Gonzalez Scayola – Taller Bermudez
Con. Carrasco 7170 - Montevideo

MTOP- Consorcio Interbalnearia Este –Ing. Soledad Caputti –In.g. Marcelo Paternostro- Ing. Guillermo del Cerro
Pasaje superior de Ruta Nal. Nº 37 sobre Ruta Interbalnearia
Pande Azucar - Maldonado
Proyecto ejecutivo y construcciòn : 450 m3 de hormigón (Plazo 5 meses)

MTOP- Stiler S.A. Ing. Pablo Scapirro – Ing. Gonzalo Saya (inicio en 07/2021- fin 04/2022)
Ensanche y refuerzo de puentes en Ruta Nal. 20 , km. 20- Nuevo Berlin – Rio Negro.
Arroyos Abrojal (L=93 m) y Totoral (L=53m)

UMP II – Saceem – Bailing -Arq. Diego Luzardo
Paso de loe Toros- Tacuarembò  (inicio 11/2021-fin 05/2022)
Obras civiles : Pavimentos de hormigòn :52.400 kg , 142 m2  encofrados ,volcado de1780 m3 de hormigón, 8.500 m2 pavimentos alisados.

Año 2022

Isusa (Planta Agraciada- Soriano) –Ing. Jorge Cerrutti 
Gerenciamiento RDA: Ing Mario Gutierrez – Ing. Andrès Perez
Movimientos de suelos , Obras civiles y metálicas para al ampliación del depòsito de azufre en 2200m2 

UMP II – Saceem – Bailing -Arq. Diego Luzardo
Paso de loe Toros- Tacuarembò  (inicio 03/2022-fin 05/2022)
Obras civiles :  1500 m2 de paredes de bloque armado 

Terminal de  Cargas – Aeropuerto de carrasco – Arq. Bruno Garcia Ing. Santiago Davidovick
Modificación  de circulación en parking de antigua tetminal : demoliciones canteros , preparación de base  y 85 m3 de pavimentos nuevos nuevos

Farmalog – Susana Pintos 3040 , Montevideo- Sr. Santiago Silvano
2400 m2 de pavimentos de hormigón y cordones en circulaciones exteriores de plata logística (en ejecución)

UMP II – Saceem – Planta de Clarificación -Ing. Marcelo Espósito -Paso de los Toros- Tacuarembo  (inicio 03/2022-fin 07/2022)
Obras civiles :  Pasarela de hormigón, en perímetro de tanques a 8 m de altura 

UTE- – Saceem-Ingener– Sub Estación Cardal-
Ing. Rossana Paselle -Arq. Diego Luzardo
Cardal - Florida  (en ejecución)
Obras civiles :  2914 m3 de bases en balasto  , 16193 m2 de paviementos de hormigón, 5233 m de juntas , 3304 m de cordones  y cañeros  

UNION RURAL DE FLORES -Planta de raciones -Trinidad – Flores – Sr, Daniel Andino – Arq. Gabriel Torriglia  
Obras civiles :  pilotaje , fundaciones y pavimentos  de galpón de 1200 m2 , fundaciones de  silos , tolva de recibo . Sala de calderas y depósito de pellets

Pul  S.A. – Ampliación edificio sala de máquinas, sala de tableros y subestación, nuevo local para ablandador de aguas
Melo – Cerro Largo - Arq. Torriglia  
Obras civiles: pilotaje , fundaciones y losas elevadas lustrados . Estructura metálica y paneles PIR. Total 236 m2

Pul  S.A. – Ampliación edificio túnel de congelado y paletizado, 
Melo – Cerro Largo - Arq. Torriglia  
Obras civiles: pilotaje, fundaciones y losas elevadas lustrados. Estructura metálica y paneles PIR. Sanitaria pluvial y aguas rojas. Total 1350 m2 (Plazo 12 meses)

Anglo School – Refuerzos de pilares y vigas, Montevideo
Ing. Guillermo Mera – Ing. Ruben Fernandez

Seco -center- Racely S.A.-Arq. Martina Coronel 
Ruta 102. 
Fundaciones, muelles de carga desagües pluviales y pavimentos lustrados para depósito de 1400  m2 
   
Año 2023- 2024

CONSORCIO GVE – TRAXPALCO – Ing. Nicolás Peirano , Ing. Marcelo Paternostro , Ing. Alejandro Nicolini- Doble Via Ruta Nal. N°9
Pan de Azucar – Rocha- Plazo 16 meses

-Dos Puentes  Nuevos sobre Cañada Las Pajas (49 m)- 142 km
-Puente Nuevo sobre Cañada Chávez (59 m) -137 km
-Ensanche y Refuerzo Puente viejo de Cañada Chávez

Pilotaje 12m , cabezales a -4m , Pilares circulares , pórticos prefabricados,
Viguetas pretensadas, losas in situ, baranda New Jersey y Losas de acceso.
Fundación, balasto cementado y revestimiento de hormigón de terraplenes para acceso a los puentes en ambas cabeceras

Estacion Ancap San Bautista – Mans SRL – Sr. Joaquin Scayola – Sr. Marcelo Ayul

Fundaciones de techos  y  minimercado , pluviales , pavimentos de pista ,veredas y a 

Año 2024

Ciclovia y Senda peatonal margen este Arroyo Carrasco- Canelones
Arq. Delfina Acosta – Arq. José Campomar

Movimientos  de suelos, senda peatonal en adoquines, bicisenda en asfalto CLUB ABC nueva sede, cancha de Baby- Football , cancha de vóley (arena) , semi- cancha de basketball. Plazoleta de juegos para niños

Consorcio Aeropuertos Internacionales S.A.– 
Aeropuerto de Punta del Este -Arq. Belén Gomez Decker- Estudio LGD -Ampliación del Edificio Terminal de Aviación General (T.A.G. original ejecutado en 2019 por Palnet)- Plazo 5,5 meses

Sala V.I.P. nueva de 1340 m2  , pilotaje , fundaciones, muros de hormigón visto , estructura metálica con carpeta de steel –deck , azoteas completa. Cerramiento de aluminio y vidrios , Mampostería en obra seca , incluyendo cielorrasos acústicos
Terminaciones. Incluye eléctrica (iluminación) , sanitaria , carpinteria , aire acondicionado general,  corrientes débiles, accesos en carpeta asfáltica y acondicionamiento térmico. Decks de lapacho y monolítico lavado. Detección y combate de incendio. Jardineria.

Colegio Santa Margarita.– Ing. Walter Lusiardo
Cruz de Carrasco – Montevideo

Pavimentos alisados en planta baja